1. **Вездеход**

**Спецификация на ТГ-126-09 «Линкор»:**

**веткоотбойник, защита окон; стальные крылья из рифленого металла. Прорезиненное защитное покрытие матового черного цвета в носовой части вездехода; КМУ гидравлическая A N T12-4, с люлькой для высотных работ; фаркоп с тяговым усилением до 6,5 тонн; усиленная ходовая часть, усиленные катки, торсионы; утепленная 7-ми местная кабина оборудована боковыми входными дверями и верхними аварийными люками, для механика-водителя и пассажира. Большие лобовые стёкла обдуваются тёплым воздухом. Установлены зеркала заднего вида, стеклоочистители с омывателем, фары дальнего и ближнего света, габариты, фароискатель, повторители поворота, звуковая сигнализация заднего хода; установлены задние стоп-сигналы, звуковой сигнал заднего хода; установлен водооткачивающий насос, кингстоны; двигатель ЯМЗ-238ДИ турбо, мощностью 310 л.с.; дизельный автономный предпусковой котел подогрева ТС-20; отопитель кабины от системы охлаждения ДВС и Planar-4D; установлены сиденья с трехточечным ремнем безопасности для водителя, и двухточечными ремнями для пассажиров; гусеницы широкие с гарантированным ресурсом по сухому нормальному грунту 5000-6000км; сумка со спец, ключами; техническая документация, гарантийный талон, сервисная книжка; ЗИП «Стандарт»;**

1. **Бульдозер ТБО DR-10МТ.01 (аналог)** - Северного исполнения.

Противоскользящие накладки с поручнями и подножками (наличие трех точек опоры единовременно)

Спецотвал для полигонов ТБО

Рыхлитель трех зубый

Подогреватель ДВС

Утеплитель на капот

Фен-отопитель салона

Кондиционер

ЗИП – ключи, фильтра 5 к-ктов.

РВД 3 к-кта

1. **Каток – прицепной ДУ-94**

Бандаж кулачковый двухсекционный с к-ктом с метизов.

1. **Экскаватор E225NC (аналог)** - Северного исполнения. Модификация машины с дополнительной гидроразводкой, для применения навесного оборудования – гидромолот, гидробур, грейфер, вибропогружателями, просеивающий ковш и пр.)

Противоскользящие накладки с поручнями и подножками (наличие трех точек опоры единовременно)

Штатные осветительные приборы для освещения рабочей зоны на стреле, на крыше кабины спереди, на балках платформы.

Подогрев ДВС,

Фен-отопитель салона

Кондиционер

Фильтра 5 к-ктов,

Ремни клиновые 1 к-кт

РВД 1 к-кт,

Нож/коронка ковша 2кта.

1. **АС-бочка – модель КО-523 (аналог) -** Северного исполнения, емкости с подогревом.

Подогрев ДВС

Фен-отопитель салона

Кондиционер

РВД 1-кт

Фильтра 5 к-ктов

Ремни клиновые 1к-кт

Рукава с быстроразъемным соединением 1 к-кт.

1. **Фронтальный погрузчик – модель Амкодор-352 (аналог)** Северного исполнения

Противоскользящими накладками, поручнями и подножками (наличие трех точек опоры единовременно)

Подогреватель ДВС

Утеплитель на капот

Фен-отопитель салона

Кондиционер

Фильтра 5 к-ктов

Ремни клиновые 1 к-кт

ЗИП – ключи

РВД 3 к-кта

Вилы грузовые паллетные 1шт

Ковш со сменными ножами 1 шт + 3 комплекта в ЗИП

Стрела крановая безблочная 1шт

Комплект ножей на отвале + 3 комплекта в ЗИП.

1. **Трал – низкорамный, модель 99064 (спецификация 046 МУ, аналог).** Технические характеристики по аналогии с <https://cmzap.ru/catalog/nizkoramnye-polupricepy/polupritsep-tyazhelovoz-avtomobilnyy-99064.html>

Должен быть оборудован опорным устройством и противооткатными упорами, и боковой защитой.

На площадке полуприцепа установлены отбойные брусья и вертикальные (съемные) стойки. Гусак (с тентом) имеет алюминиевые борта и кронштейны для укладки балок уширителей. Сами уширители выдвижные. Необходим сигнальный маяк (съемный) желтого цвета, с подключением в задней части трала.

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК** | **ПОСТАВЩИК** |
| АО «НИПИГАЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Гиоргадзе Ш.А./  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |