Список происшествий, подлежащих внутреннему расследованию

Подлежат обязательному внутреннему расследованию **крупные** происшествия:

* несчастный случай со смертельным исходом;
* авария на опасном производственном объекте, объекте электроэнергетики;
* пожар;
* взрыв;
* экологическое происшествие с масштабным воздействием.

Подлежат обязательному внутреннему расследованию следующие **значительные** происшествия:

* групповой несчастный случай;
* несчастный случай с потерей трудоспособности;
* транспортное происшествие;
* инцидент на опасном производственном объекте;
* экологическое происшествие с серьёзным воздействием;
* нарушения НТР, которые привели к срабатыванию системы ПАЗ, приведшие к останову производства/установки/блока (прекращение выпуска продукции) на срок не менее 24 часа, но не более чем на 72 часа,

Подлежат обязательному внутреннему расследованию следующие **потенциально-опасные** происшествия (ПОП):

* микротравмы (в случае экспертного определения потенциальных последствий данного происшествия как крупного или значительного происшествия с высокой долей вероятности – микротравма с высоким потенциалом);
* внеплановые простои, остановки, нарушения работоспособности технических устройств на опасных производственных объектах, в том числе вызвавшие разгерметизацию технологической системы, остановку производства, отказ, повреждение других технических устройств, срабатывание предохранительных клапанов, коптящее пламя факела;
* нарушения НТР, которые привели к срабатыванию системы ПАЗ, приведшие к останову производства/установки/блока (прекращение выпуска продукции) на срок не более 24 часа;
* возгорания;
* событие, которое при худшем стечении обстоятельств могло бы привести к значительному или крупному происшествию;
* случаи нарушения КПБ, в соответствии с СТП 04-07/ПК01, за исключением КПБ №4 «Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», КПБ №5 «Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения», в части Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест;
* любое другое происшествие, если Директор, Охрана труда и промышленная безопасность Управляющей организации, Руководитель, Главный инженер, Руководитель ОТ и ПБ Предприятия или руководитель подразделения Предприятия на основе собственного опыта считает его потенциально-опасным для Предприятия.

При наличии по ПОП проведенного анализа корневых причин отказа (RCA) в соответствии с СТП СР/05-04-02/ПрФ01 допускается не проводить внутреннее расследование в соответствии с данным СТП.

Допускается не проводить расследование потенциально-опасных происшествий в случае обоюдного решения у руководителя ОТ и ПБ и главного инженера предприятия:

1. повторяемости происшествия (одинаковый критический фактор) и наличии ранее проведенного расследования аналогичного происшествия (не более 6 месяцев назад) без выполнения в полном объеме корректирующих мероприятия из отчета о расследовании;
2. об отсутствии потенциала реализации производственного риска, включая техногенную составляющую, а также риска травматизма и негативного воздействия на окружающую среду.

Данные решения необходимо формализовывать в виде e-mail сообщений, которые прикладываются в папку с материалами по происшествию.