**Приложение № 10**

**Рекомендации по установлению системы подачи условных сигналов между исполнителем и наблюдающим**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Способ подачи сигнала | Значение сигнала | |
| От дублера исполнителю газоопасных работ | От исполнителя газоопасных работ дублеру |
| 1 | Дернуть один раз | Как себя чувствуешь | Все нормально, чувствую себя хорошо |
| 2 | Дернуть два раза | Проверить оснащение, инструмент. Принимай оснащение, инструмент. | Достиг дна, встал на поверхность. Нахожусь у места работ |
| 3 | Дернуть три раза | Выходи наверх. Возвращайся | Выхожу наверх. Возвращаюсь |
| 4 | Дернуть четыре раза | Стой на месте. Спускается дублер | Не могу выйти без помощи |
| 5 | Дергать часто, многократно | Тревога. Срочно прекращай работы. Покинь аппарат | Тревога, мне плохо, окажи немедленную помощь |

Примечание: резкое натяжение шланга и веревки свидетельствует о падении исполнителя