**Приложение № 6**

**Перечень дополнительных мероприятий для проведения работ в темное время суток:**

1. Обеспечить освещение места проведения работ.
2. Обеспечить ограждение и сигнальное освещение открытых коллекторов, колодцев, приямков, котлованов, траншей и подобных им сооружений и мест проведения земляных работ.
3. В местах проезда техники установить соответствующие дорожные знаки.
4. Обеспечить ответственного за проведение работ рацией и газоанализатором для обеспечения контроля воздушной среды
5. Обеспечить ответственного взрывобезопасным ручным светильником напряжением не более 12 В.
6. Ответственному за проведение работ обеспечить контроль за самочувствием работников.
7. Прекратить работу при изменении погодных условий: дождь, снегопад, сильный ветер (если работы проводятся на открытой территории).